**Сметный Калькулятор**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **ТЕРм 07-03-018-01** | **Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т к стоим, экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: .94, к стоимости машин: 5.62, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 3.46, ( Н.Р. 80\*0,85\*0,9% = 5889.28 руб. СП. 60\*0,8\*0,85% = 3958.37 руб.)** | **1 шт.** | **2** | **1052,11 589.42** | **184.99 18.55** | **13360.96** | **9359.99** | **2079.29 294.57** | **28.10 0.58** | **56.20 1.16** |
|  | **Ц.П.** | **Дымосос КМ 100-80-160** | **шт** | **2** | **(59322.03)** |  | **(118644.06)** |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 18-05-001-03** | **Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т к стоим, экспл. машин: 1,25 к з/п >абочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.07, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 2.45, ( Н.Р. 128\*0,85\*0,9% = 6431.47 руб. СП. 83\*0,8\*0,85% = 3675.12 руб.)** | **1 насос** | **2** | **8952.41 408.47** | **66.83 4.80** | **48702.05** | **6486.50** | **677.66 76.22** | **20.17 0.15** | **40.34 0.30** |
| **6** | **ТЕР 20-05-003-01** | **Установка циклонов массой до 0,3 т к стоим, экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 6.36, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 4.23, ( Н.Р. 128\*0,85\*0,9% = 897.45 руб. СП. 83\*0,8\*0,85% = 512.83 руб.)** | **10 циклоно в** | **0.1** | **2838.88 804.85** | **1721.84 348.52** | **1866.20** | **639.05** | **1095.09 276.72** | **38.37 10.90** | **3.84 1.09** |
|  | **Ц.П.** | **Циклон СЦН-40-900\*4** | **шт.** | **1** | **(472627.12)** |  | **(472627.12)** |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕРм 12-01-008-12** | **Газоходы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 мпа, диаметр труб наружный 159 мм к стоим, экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.98, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 3.84, ( Н.Р. 80\*0,85\*0,9% = 9088.54 руб. СП. 60\*0,8\*0,85% = 6108.69 РУб.)** | **100 м трубопро вода** | **0.2** | **21921,80 7635.26** | **13165.56 1747.14** | **28731.70** | **12124.79** | **15746.01 2774.46** | **364.00 55.73** | **72.80 11.15** |
| **8** | **ТЕР 16-05-002-02** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.59, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 4.42, ( Н.Р. 128\*0,85% = 2678.60 руб. СП. 83\*0,8% = 1621.90 руб.)** | **1 шт.** | **10** | **567.79 30.44** | **4.65 0.51** | **26222.22** | **2416.94** | **259.94 40.49** | **1.77 0.02** | **17.70 0.20** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **178022.00** | **73091.00** | **24119.00 3813.00** |  | **417.40 15.28** |
|  |  | **Индекс к оплате труда рабочих:** |  | **1** |  |  | **73091.00** |  |  |  |  |
|  |  | **Индекс к стоимости эксплуатации машин:** |  | **1** |  |  | **24119.00** |  |  |  |  |
|  |  | **в том числе зарплата машинистов:** |  | **1** |  |  | **3813.00** |  |  |  |  |
|  |  | **Индекс к стоимости материалов:** |  | **1** |  |  | **80812.00** |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы в текущем уровне цен:** |  | **1** |  |  | **2221345.00** |  |  |  |  |